**商砼调度系统配置清单**

* **数据库Sys\_Dict(系统字典)**

1. **MITServiceURL: 业务中间件服务地址，客户端使用该地址与中间件通讯。**
2. **SYSDBType: 数据库类型。用于描述本数据库的类型。普通站点为Z，保存有区域数据的为Q。**

* **数据库Sys\_SerialBase(串行编码)**

**系统各表主键的编码基数参考，例如行车记录表SYS\_TruckLog表的主键字段，前缀B\_Prefix为T，长度B\_IDLen为6，当前基数B\_Base为5.则新生成的记录编号为T00005.**

* **业务中间件(Bus\_MIT)**

1. **远距离读卡器900MK.xml:**

**<helper>**

**<ip>10.249.130.56</ip>**

**<port>7000</port> HardHelper服务地址**

**<helper>**

1. **大屏LED服务LED.xml：**

**<param>**

**<type>4m</type> 卡类型**

**<ip>10.249.130.53</ip>**

**<port>5005</port> LED屏地址端口**

**<width>192</width>**

**<height>144</height> LED屏宽高**

**<data\_oe>1</data\_oe> OE极性**

**</param>**

1. **现场读卡器Readers.xml:**

**< readone>**

**<item>**

**<id>zt002</id> 标识随意**

**<ip>10.249.130.52</ip>**

**<port>8000</port> 读卡器地址，端口暂不用**

**<tunnel>0002</tunnel> 放料口标识**

**</item>**

**</readone>**

1. **语音合成Vioce.xml：**

**<item>**

**<id>voice</id>**

**<name>语音合成服务</name>**

**<ip>127.0.0.1</ip>**

**<port>7001</port>**

**<!—语音服务地址 -->**

**<enable>1</enable>**

**<!--是否启用 1,启用;其它,关闭 -->**

**</item>**

* **语音服务(Voice)**

**<content>**

**<truck>tk</truck>**

**<sleep>650</sleep>**

**<text>请tk装料</text>**

**<times>1</times>**

**<!-- 播发次数 -->**

**<interval>120</interval>**

**<!-- 重发间隔,单位秒 -->**

**<repeat>2</repeat>**

**<!-- 单内容循环 -->**

**<reinterval>1200</reinterval>**

**<!-- 单内容循环间隔 -->**

**</content>**

**<comport>**

**<port>com1</port>**

**<baud>9600</baud>**

**<data\_bits>8</data\_bits>**

**<stop\_bits>1</stop\_bits> 串口信息**

**</comport>**

* **硬件服务(HardHelper)**

**;业务中间件卡号服务**

**[CardService]**

**SrvIP=127.0.0.1**

**;服务地址**

**SrvPort=5005**

**;服务端口**

**;卡号读取服务**

**[CardReader]**

**ListenIP=10.249.130.56**

**;监听地址**

**ListenPort=7100**

**;监听端口**

* **现场刷卡器：需填写正确的服务器地址和端口，具体参考读卡器设置工具教程。**